|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mejora | Implicaciones | Estado | Dificultad |
| Incremento número de zonas de riego | Cambio en PCB  Software dinámico | V2.2 | Media |
| Incluir memoria EPROM, para guardar parámetros | Cambio en PCB  Cambio librería | V2.1 | Sencillo |
| Incluir conector de red en placa, para sensores del clima, eliminando los actuales individuales.   * Light (+, pin) * Rain (+, pin) * BME280 (+, -, SDA, SCL) | Cambio en PCB | V2.1 | Alta |
| Interruptor y led para cada zona de riego | Cambio en PCB  Software | V2.1 | Sencillo |
| Cambiar salida pantalla a modo gráfico | Software |  | Alta |
| Explorar la posibilidad de pantallas más grandes o táctiles |  |  |  |
| Buzzer para sonidos menú | Cambio en PCB  Software |  | Sencillo |
| Alimentación Rain, mediante pin | Cambio en PCB  Software |  | Sencillo |
| Incluir WIFI y conexión con un servidor de Mosquitto  WiFi alimentado por pin |  |  |  |
| Led lectura SD |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |